Załącznik nr 2

**OPZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna**

**Załącznik do zapytania ofertowego w sprawie zakupu serwera na potrzeby ZŚiNPK w Kielcach**

**1 szt. serwera w konfiguracji**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Element konfiguracji** | **Wymagania minimalne** |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie i wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie). |
| Procesor | 16-rdzeniowy o taktowaniu min. 3GHz, osiągający w testach SPECint\_rate\_base2017 wynik nie gorszy niż 116 punktów w konfiguracji jednoprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org.Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, o mocy maksymalnej 200W i taktowaniu procesora od 2.0 do 3.7GHz. |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć operacyjna | 128 GB DDR4 3200 MT/s w modułach 32GB.Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiającainstalację do minimum 1TB.Obsługazabezpieczeń: Advanced ECC, demand scrubbing, patrol scrubbing, memory thermal control. |
| Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3, w tym min. 1 slot x16(szybkość slotu – buswidth) pełnej wysokości (fullheight). |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków LFF typu HotSwap, SAS/SATA/SSD, 3,5”.Zainstalowany jeden dysk 960GB SSD, DWPD min. 3.Zainstalowane dziewięć dysków 4TB SAS 7.2k.Zainstalowany czytnik pamięci flash wraz z pamięciamimicroSD/SD zapewniającymi minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |
| Kontroler | Kontroler sprzętowy wyposażony w 4GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę wszystkich napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,50,6,60,10.Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie.Kontroler wyposażony w licencję umożliwiającą wykorzystanie dysków SSD jako powiększenie pamięci cache. |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 10Gb RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 4x USB 3.0 (w tym 1port wewnętrzny)1x USB do zarządzania1x VGAWewnętrzny slot na kartę micro SD.Możliwość rozbudowy o:1x port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy)Nie dopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celuuzyskania wymaganej powyżej ilości portów USB/micro SD. |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W, efektywność zasilaczy 94% |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu Hot-plug |
| Napęd | brak |
| Karta/modułzarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:• monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe• wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP• dostęp do karty zarządzającej poprzez − dedykowany port RJ45 − przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera• dostęp do karty możliwy − z poziomu przeglądarki webowej (GUI) − z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)− z poziomu skryptu (XML/Perl) −poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) • wbudowane narzędzia diagnostyczne • zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego • obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie• wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników • przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) • obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)• wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów • mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie• funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji • konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) • zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) • zarządzanie grupami serwerów, w tym: − tworzenie i konfiguracja grup serwerów− sterowanie zasilaniem (wł/wył)− ograniczenie poboru mocy dla grupy (power capping) − aktualizacja oprogramowania (firmware) − wspólne wirtualne media dla grupy • możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów • autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)•wsparcie dla Microsoft Active Directory •obsługa SSL i SSH •enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli • wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API •wsparciedla Integrated Remote Console for Windows clients • możliwość auto konfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP)•Zapewniona ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera – Silicon Root of TrustRozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, 8SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12, 15VMware ESXi 6.5 U3, 6.7 U3 |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięczną gwarancję producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z czasem reakcji NBD. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |

**Wymagania dodatkowe:**

Wykonawca przeprowadzi szkolenie jednej osoby (administratora) wyznaczonej przez Zamawiającego, obejmujące konfigurację i administrację serwera (tj. omówienie m.in. funkcji i konfiguracji kontrolera dyskowego, modułu zarządzającego). Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz cyfrowej (w formacie .doc, oraz .pdf).